**ข้อปฏิบัติในการใช้ลิฟท์**

**1. กดปุ่มหน้าชั้นเฉพาะทิศทางที่จะไป (ขึ้นหรือลง) เท่านั้นโดยกดให้ไฟติดเพียงครั้ง   
 เดียวการกดย้ำ หลายๆ ครั้ง นอกจากจะไม่ทำให้ลิฟท์เร็วขึ้น ยังมีผลทำให้ปุ่มกด  
 ชำรุดเร็วกว่ากำหนด**

**2. ห้ามใช้ของแข็งหรือของมีคมกดปุ่มเรียกลิฟท์**

**3. เมื่อเปิดประตูลิฟท์เปิดอยู่ต้องดูให้แน่ใจว่ามีลิฟท์จอดอยู่ ก่อนที่จะก้าวเข้าไปใน   
 ลิฟท์**

**4. เมื่อเข้าลิฟท์แล้วให้รีบเดินเข้าไปด้านในและพยายามยืนโดยการกระจายน้ำหนัก   
 ให้ทั่วห้องโดยสารอย่ายืนขวางประตูหรือยืนรวมกัน**

**5. กดปุ่มเฉพาะชั้นที่ต้องการจะไปเท่านั้น**

**6. กรณีที่มีการล้างหรือทำความสะอาดพื้นบริเวณหน้าลิฟท์ ต้องทำด้วยความ  
 ระมัดระวังไม่ให้น้ำไหลลงลิฟท์เพราะว่าจะทำให้เกิดความเสียหายได้ และใช้ผ้าชุบ   
 น้ำหมาดๆ เช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์และพื้นผิวในห้องโดยสารเท่านั้น**

**7. ห้ามใช้ลิฟท์ในระหว่างการปรับปรุงซ่อมแซมและต้องมีป้ายประกาศให้ชัดเจน**

**8. ห้ามใช้ลิฟท์ในขณะเกิดไฟไหม้**

**9. ห้ามสูบบุหรี่ในลิฟท์**

**\*\*\*ควรหลีกเหลี่ยงการใช้ลิฟท์ในขณะที่เกิดพายุฟ้าคะนอง หรือฝนตกหนัก หรือขณะเกิดแผ่นดินไหว เพราะลิฟท์อาจค้างได้**