**มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประหยัดพลังงาน**

**เครื่องทำน้ำร้อน/เย็น**   
1. ควรเปิดเครื่องทำน้ำเย็น เวลา 08.00-20.00 น.  
2. ตรวจสอบระดับน้ำ ไม่ให้มากหรือน้อยกว่าที่ระดับกำหนด และไม่ใช้น้ำเย็นในการเติมกระติกน้ำร้อน (สำหรับกระติกน้ำร้อน)  
3. หมั่นตรวจสอบเช็คอุปกรณ์ที่จำเป็นอย่างสม่ำเสมอ